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东莞市东伟石油化工有限公司

东伟石化公司基本情况简介

  一、企业基本情况：
东莞市东伟石油化工有限公司成立于1995年10月30日，注册资本为叁仟叁佰捌拾捌万元人民币，是一家经国家商务部批准经营成品油【油批发证书：443027号】，专业从事石油化工产品销售、仓储及码头装卸的综合大型石油化工企业，主营：汽油、煤油、柴油、润滑油、重油、松香水、氢氧化钠溶液、200号道路石油沥青、石脑油、煤炭等仓储及批发。
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东伟石化公司库区概貌

1. 企业发展及文化

公司成立十多年来，发展迅猛，经营业绩突出，规模效益稳步提高。东伟人秉承中国石化“优质服务、保质保量、信誉第一、管理规范”的优良传统，凭借“务实进取、自强不息”的拓展精神，不断扩大经营项目和经营规模。现有的资源和业务网络遍布华南、华东、华北、东北、西北、西南等国内地区及新加坡、日本、韩国、中东、欧美等国家和地区，与全球各地众多知名石油供应商建立了长期稳定的采购供货渠道，重油进口资源来自新加坡、韩国、俄罗斯及中东地区，在国内石油贸易资源采购上也与中国石油、中国石化、中国海洋石油等单位紧密合作，采购渠道相当完备，充分运用自身的优势，为广大客户供油提供强有力的保障。销售渠道遍及华南、华东尤其广东省内和周边地区，形成了以批发、零售、储存、运输、配送、服务为一体的立体经营模式。公司从资源采购、仓储运输、销售管理、售后服务等环节建立健全了一整套较为完善的管理体系，并参照国际先进的板块管理模式，立体规划出不同客户不同层次的销售网络，还建立了健全的风险管理机制，以合理的价格与优质的服务来取信于市场与客户。目前，东伟油库已经成为广东及华南地区库容规模大、吞吐能力强、设施先进、配套完善的石油化工储运基地。

凭借近20年石油行业的运营经验，东伟石油本着“汇行天下•融通四海”的企业精神，坚持“优质•诚信•高效•务实”的经营理念，牢固树立“以质取胜•以信为本•立足长远”的服务宗旨，凝聚人气，聚集地利，审度天时；以诚为本，知行合一，努力营造一种求实与求是、创新与高效、发展与统一的和谐环境。东伟石油相信立高而可视远，努力不懈为客户提供满意的价值和服务。

2. 库区概况及特点

东伟石化公司占地面积为68000m2，其中库区占地面积为43550m2。公司在东莞拥有自主产权经营的大型油库一座，罐区设计总储量为100000m3，共有18个立式钢储罐，其中油品设计库容量80000 m3；硫酸设计库容量10000 m3；氢氧化钠溶液设计库容量为10000 m3；码头1000吨级泊位和5000吨级泊位各一座；装车台可同时容纳16台汽车罐车装卸。完善的基础设施不仅为公司的销售、中转和油品保值提供了保障，同时加强了物流配送的高效、准确、安全，最大程度降低了中间成本。
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东伟石化公司平面图

2.1 仓储设备情况及特点
（1）规范的仓储设施及设备

公司建立了完善的设备管理制度，公司相关储存设施从设计、施工到使用、维护等各环节都严格按国家相关规定，由国家认可的专业机构负责设计、施工；公司维护部门定期对储存设施、安全附件等设备进行维护保养和检测，确保其安全、稳定。公司储罐定期（每四年）委托国家专业机构进行检定，同时，每半年流量计、地磅、量油（水）尺等计量器具进行检定，确保其准确、有效。

（2）安全可靠的工艺管线设置

公司为确保租罐客户货品安全，油库内大部分物料管线采用单独管线设置，使码头     油罐     发车台间的管线，最大可能的避免了因操作人员开错阀门而导致的串罐、冒油、泄漏等事故的发生。

（3）完善的消防、环保设施

东伟石化公司库区内配置了完善的消防和环保设施，其中消防炮7门，地上消火栓28个，消防泵4台，储罐设置固定唤醒喷淋冷却水管和空气泡沫发生器，码头沿岸设置喷淋水幕，消防水池储存量2000m3，日常保持满水位，消防用水不足时由补水泵从江中引入，每周进行一次消防设施专项检查确保其适用有效。


消防泵及泡沫水系统                         环保油水分离过滤器

3. 陆、水路交通概况

东伟油库地处广东省经济最为发达的珠江三角洲，库区周边交通设施齐全，油库距东莞约13公里，距广州约20公里，接临西部干线，并与广深高速、107国道等高速公路直通，使库区内油品及化工品公路运输十分便利。


接临西部干线联通广州                 东莞、深圳等高速公路直通

水路运输方面，公司危险货物码头临靠东江南支流属河海过渡段，水深条件和天然掩护条件良好，其进港航道可充分利用广州虎门港出海航道下段，目前维护水深-8.6m，航道宽160m，该航道能乘潮通行2万吨级船舶。东伟石化码头现有两个泊位，分别为5000吨级泊位和1000吨级泊位，码头作业、安全、环保等方面的器材均配套齐全，并定期进行维护，确保其稳定、可靠。

东 伟 石 化 码 头

4．企业人力资源

企业的竞争终究是人才的竞争。公司现有从业人员中：有1人具有国家注册安全工程师职业资格证，3人取得注册安全主任资格证（专职消防安全主任：1人），持证的高级安全管理人员：4人；危险化学品从业人员：4人；危险货物运输岸上现场管理人员：5人；危险货物运输岸上作业人员证：6人；广东省企业计量保证体系内审员：3人。齐全的人力资源配置，在很大程度上保证了公司各项作业的安全和稳定运行。

东伟石化公司人员配置情况

	岗位名称
	人数
	上  岗  证

	国家注册安全工程师
	1人
	国家注册安全工程师证书

	注册安全主任
	3人
	广东省初级安全主任证书

	专职安全生产管理人员
	2人
	

	专职消防安全管理人员
	1人
	

	计  量  员
	3人
	计量员证

	码头作业管理人员
	3人
	

	码头作业操作人员
	6人
	危险货物运输岸上作业人员证


    有“将”来才有将来，东莞市东伟石油化工有限公司非常注重人力资源的培养，通过积极开展各种培训活动，着力提高员工的综合素质；通过优化业务流程，提高运营效率，降低经营成本，以目标化、细分化、程序化、量化来保证各项工作高效、低成本的顺利执行与完成。

二、安全生产管理与责任制落实情况：

东伟石油化工有限公司建立健全了安全生产责任制，成立了以油库总经理为组长的安全管理委员会，委员会成员由各级安全管理人员组成，层层落实并签订了安全生产责任书，并定期召开安全生产会议、开展安全宣传、教育活动和组织专业技术人员和库区管理人员进行安全大检查，以月度安全大检查、专项安全大检查、特殊气候安全大检查、节前安全大检查等多种形式的检查，定时、定人、定方案进行整改，确保安全隐患能及时整改，保障安全生产。
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公司各级人员安全生产会议
1、规章制度完善与落实情况

东伟公司十分重视规章制度建立，并进行了不断地完善和更新，使之更符合企业的实际情况，具有可操作性。

先后补充修订了《出入库安全管理制度》、《动火审批制度》、《临时用电管理制度》、《三级安全检查制度》、《交接班和管理人员的安全值班制度》、《安全检查制度》、《收发油安全管理规定》、《隐患整改制度》、《教育培训制度》和《事故管理制度》等制度，做到了各项工作有章可循、有法可依，确保了安全生产的顺利进行。

  （一）安全教育与培训

东伟公司重视对员工的安全教育与培训工作，由各部门制定年度安全培训计划，如各岗位的装船、卸船、装车、卸车、维修等安全操作规程的培训和讲解，公司安全管理委员会制定公司的安全培训计划，如应急预案培训、安全防火知识与技术、危险品的基本知识等，由部门负责人和业务骨干负责对员工进行培训，定期进行考核，并将员工的培训出勤情况、考核成绩与收入相结合，确保了培训的效果。通过培训，提高了员工的整体素质，加强了员工按章操作的安全意识，有效地控制了安全事故的发生。
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安全专业人员为员工开展“二级安全教育”的过程

 （二）安全检查与隐患整改

公司安全管理委员会每周进行一次安全工作例会，每月对油库码头进行一次全面安全检查，针对检查发现的问题及时下达整改通知书，责令相关部门限期整改，并纳入每月考核中，保证了安全隐患的及时发现、及时整改。安全管理部门对隐患的整改工作进行跟踪并提出意见和建议。  
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  公司经理与主任亲自带领员工检查设备        设备检查、保养后，即套上罩盖防止暴晒

 （三）设备设施管理情况

东伟公司建立了详细的设备管理档案，对每一台设备制作了设备档案卡和设备的维修保养档案，同时对动设备建立了现场运行记录，做到了适时监控，如油泵、发电机和锅炉等。对于消防设施建立了管理台帐，每一台设备有专人负责，确保处于完好状态。另外，对于一些重点设备如机泵、锅炉等完善了操作程序指导书，保证了设备的安全运行。
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   设备的日常清洁工作列入了工作日程           对油库设施、消防设备进行定位标识

（四）应急预案管理

针对油库可能发生的事故的特点，公司制定完善了相应的应急预案，如火灾扑救应急预案、防溢油污染事故应急预案等。每个季度组织员工进行演练，提高应急反应能力，针对演练过程中发现的问题及时进行总结，根据实际情况对预案进行完善和修订。
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        消防应急演练---整装待发                   消防应急演练---油罐车灭火                 
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         消防演练---油盘灭火                   消防训练---水带操练

实习岗位：油库操作工、计量员等一线学习岗位；

职业发展方向：在我公司一线岗位历练一段时间，熟悉油库各环节操作规程后，能独立作业的实习生，公司推荐其参加选拨任用程序，竞任副班长，甚至班长等中层管理岗位。

立式储罐区





立式储罐区


（18个储罐80000M3）








装车台


（16个充装鹤管）





装车台





1000T级泊位





卧式储罐区


（14个卧式储罐）








东伟码头


（5000T/1000T泊位）





卧式储罐区
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